**Hélium palack**

**Használati útmutató:**

1. Nyissa ki a dobozt és vegyen ki minden alkotóelemet.

2. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

3. Távolítsa el a szelep kupakját majd tegye azt el.

4. Helyezze fel a kék rátétet, a lufit húzza a rátétre.

5. Finoman nyomja a kart lefelé úgy, hogy a lufit felfújja a hélium gázzal.

6. Fújja a lufit az igényelt méretre, majd a kart nyomja felfelé, hogy a gáz áramlása csökkenjen. Hogy biztosítsa a maximális lebegési időt, a lufi alsó részére kössön görcsöt és kössön rá megfelelő hosszú szalagot.

7. Amennyiben a palackban nincsen több hélium (a palack akkor lesz teljesen üres, ha semmilyen hangot sem fog hallani vagy semmilyen nyomást sem fog érezni), olvassa el a megsemmisítésére vonatkozó utasításokat.

**Figyelmeztetések:**

\* A termék használatát megelőzően figyelmesen olvassa el a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót.

\* A készlet a következőket tatalmazza: 1 hélium palackot, adagolót, lufikat.

\* Gyermekek elől elzárandó.

\* A csomagolásban levő lufik a nyolc évesnél fiatalabb gyermekek számára fulladásveszélyt jelentenek.

\* Felnőtt felügyelet kötelező (a gyermekektől vegye el a használt lufikat, a szétszakadt lufikat azonnal távolítsa el).

\* A palack sűrített hélium gázt tartalmaz.

\* Csak jól szellőző helyiségekben használja, a legmegfelelőbb kint. Ne tárolja nedves helyen. A palack egyszer használatos.

\* A palackot semmilyen anyaggal, gázzal vagy folyadékkal se töltse fel.

\* A palackot ne tegye közvetlen hőforrás vagy tűz közelébe.

\* A palackhoz ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat.

\* Nagyfeszültségű elektromos vezetékek közelében vagy vihar esetén a palackot ne használja.

Az európai jogszabályokkal (Directive 1999/36 / EC, Article 19 TPED) összhangban ezen palack utántöltése majd azt követő szállítása tilos, amit az adott tagországtól függően hatékonyan és figyelmeztető jelleggel büntetnek.

**Lebegési idő:**

Latex lufi: körülbelül 5 - 7 óra

Fólia lufi: körülbelül 4 nap

**A PALACK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VAGY MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK:** 1. Permanens filctollal rajzoljon egy nagy kört a kinyitott biztosító tárcsa köré, és a palackra írja rá, hogy „ÜRES“. A biztosító tárcsa megnyitását követően a palack a többi újrahasznosítható acél anyaggal együtt újrahasznosítható a környezetében található újrahasznosító központban, vagy a szilárd hulladékok feldolgozására szakosodott létesítményben. Ha a szilárd hulladékok feldolgozására szakosodott helyi létesítményben nem veszik át a kilyukasztott palackot, dobja azt a szemétkosárba.